Connecter un module ESP32 à un point d’accès Wifi

Programme à exécuter

Une image contenant texte

Description générée automatiquement

Il est à spécifier dans le script le SSID et le mot de passe du point d’accès Wifi, ainsi que son adresse IP, le masque du réseau, et l’adresse IP que l’on souhaite attribuer au module ESP32.

Aperçu du moniteur série définit à 115 200 bauds

Une image contenant texte

Description générée automatiquement